0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Lowest threshold (DAC) level M7691-23-2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bump bonding map

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Address decoding map