0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pixel Map

0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 S-Curve widths :128.55 μ : 15.85 σ

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80

90 95 100 105 110 115 120 125 Vcal Threshold Untrimmed

0 20 40 60 80 100 1 10 210 310 :50.54 μ : 1.12 σ Vcal Threshold Trimmed

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 Bump Bonding Problems

-50 -40 -30 -20 -10 0 1

10

210 Bump Bonding

0 20 40 60 1 10 210 310 Trim Bit Test Summary 0 Dead Pixels: 0 Noisy Pixels: 0 Mask defects: 0 Dead Bumps: 0 Dead Trimbits: 0 Address Probl: 0

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Address decoding

-1000 -500 0 500 1000 1 10 210

Address Levels

0 1 2 3 4 5 0 100 200 300 400 PH Calibration: Gain

:2.49 μ : 0.10 σ

-1000 -500 0 500 0 20 40 60 80 PH Calibration: Pedestal :-528.6 μ : 90.5 σ

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Bits

0 2 4 6 0 200 400 600 800

Temperature calibration Op. Parameters VANA: 159 DAC CALDEL: 91 DAC VTHR: 88 DAC VTRIM: 137 DAC IBIAS_DAC: 111 DAC VOFFSETOP: 49 DAC

data 2Bold-10 (C0) Mon Sep 25 16:38:38 2006